|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО «Средневолжская Химическая Компания»** Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2А Тел./факс: +7 8482 51 83 41e-mail: info@svhk.ru |

ЛИТЕЙНОЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛРП-3001

ТУ 2223-301-14559685-2013

# Применение

Разделительное покрытие предназначено для облегчения съема моделей из форм и извлечения стержней из стержневых ящиков различных материалов (дерево, металл, пластик и пр.). Подходит для ХТС- или ЖСС-процессов.

# Физико-механические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование разделительного покрытия** | **Основа** | **Плотность ТУ (гр/см3)** |
| ЛРП-3001 | на основе органических растворителей и полиамидного воска | 0,7 – 0,9 |

**Упаковка и транспортирование:**

Вёдра с плотно закрывающимися крышками.

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

# Условия и срок хранения:

Хранить литейное разделительное покрытие необходимо в герметичной упаковке при плюсовой температуре не выше +25С вдали от источников огня и в местах защищённых от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Срок годности 9 месяцев со дня изготовления

# Рекомендации по использованию покрытий:

Рекомендуемое перемешивание 1 раз в час. Покрытие наносится в стадии поставки, без дополнительно добавления растворителя.